**ПАМЯТКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ**

Несоблюдение мер предосторожности при эксплуатации индивидуальных выгребных ям (септиков) приводит к трагическим последствиям. 23 августа 2020 года в совхозе «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области в выгребной яме погибли пять человек, двое из которых дети 2-ух и 8-ми лет. Жизнь двух российских семей разрушилась всего за несколько минут из-за неплотно закрытой крышки люка. Большое число жертв объясняется тем, что люди пытались спасти тех, кто раньше попал в беду, но сами оказывались в ловушке. По предварительным данным, они отравились канализационными газами. Во избежание недопущения подобных случаев огромная просьба к владельцам (пользователям) выгребных ям отнестись к соблюдению данных рекомендаций со всей серьёзностью и ответственностью.

Откачка выгребных ям должна выполняться регулярно с соблюдением необходимых мер предосторожности, чтобы нечистоты не затопили участок, необходимо следить за высотой наполнения (в норме ниже уровня грунта на 30 см). Откачку выгребных ям производить только путем  ***вызова ассенизаторской машины.***

**Администрация Селявинского сельского поселения**